************************************
***** ptTimer (PT録画タイマー) *****
************************************

PT1/PT2(以下、PTと略す)で番組情報を取得し自動で録画をする為のプログラムです。
PT専用の為、BonDriverは別途不要です。ptTimer.exe 一つでEPG取得から番組検索、
番組の予約登録、そして録画まで行います。
録画できる状態になるまでの手順をできるだけ簡単に〜をコンセプトに開発しました。

※ 付属のBonDriver_ptmr.dllはptTimer.exeの起動には必要ありません(詳細は後述)。
※ より簡単に使う事に主眼が置かれている為、簡単な録画機能しか実装してません。
   録画後に別プログラムを実行するなどの複雑な機能はありません。
   また、WEBブラウザやメールなどで外部からの録画予約する機能もありません。
   高度な予約録画を行いたい場合は他のプログラムをご使用下さい。


・ セットアップ

1. アースソフトのサイトからドライバとSDKをインストール。
2. 書込みのできるディレクトリにptTimer.exeを入れて起動。
  (最終的にptTimer.db, ptTimer.ini, channel.txt, record.logの4つのファイルが
   作成されます。)
3. タスクトレイのアイコン(田の様なデザイン)を右クリックしメニューを表示。
4. 設定を選択し、設定ダイアログを開く。
5. チャンネルスキャンボタンを押して暫く待つ。
6. OKボタンで設定ダイアログに戻り、録画先等を指定し設定ボタンで設定完了。
7. メニューからEPG取得を選択して暫く待つ。
  (タスクトレイのアイコンが口の様なデザインに変わります。EPG取得状況に従い、
   下から緑色で埋まって行きます。)
8. EPG取得が終わるとタスクトレイのアイコンが田の様な形に戻ります。
9. タスクトレイのアイコンを左クリックすると番組表が開きます。
   録画したい番組を左クリックするとその番組が予約されます。


・ 設定について

録画マージンは、録画データの前後に何秒間余裕を持たせるかを指定します。前後、
別々の値を設定することができます。(最低値は1秒です。)

復帰マージンは、サスペンド(スタンバイ・休止状態)から何分前に復帰するかを指定
します。(最低値は1分です。)

サスペンドマージンは、録画処理終了後、指定時間(分)内に次の予約がある場合には
サスペンドへの移行を抑制します。(最低値は復帰マージン+2分以上です。)

シャットダウンマージンは、録画処理終了後、指定時間(分)内に次の予約がある場合
にはシャットダウンを抑制します。(最低値はサスペンドマージン値以上です。)

EMM処理は、録画データ中のEMM情報をカードに送信するかを指定します。

録画先ディレクトリは、録画データを保存するディレクトリを指定します。指定しない
場合はカレント(大抵はptTimer.exeのある)ディレクトリに保存されます。

録画終了後処理は、録画処理終了後の処理をどれにするかを指定します。スタンバイ・
休止状態の場合はサスペンドマージンの値が、シャットダウンの場合はシャットダウン
マージンの値が参照されます。何もしないの場合は文字通り何もしません。

チャンネルスキャンは4つのチューナすべて同時に行います。よって、かなり高速に
完了します。スキャン結果の反映は常に既存の値を追加する形で行います。

設定を反映させる場合は、設定ボタンを押して設定ダイアログを閉じて下さい。


・ EPG取得について

EPG取得は0時と12時の2回、PTの4つのチューナーを使用して自動的に行います。
4つのチューナーを効率的に利用する事でできるだけ速く取得終了する様にしました。
(地上デジタルは各チャンネル毎に、BS/CSは各3チャンネルのみで取得します。)
メニューからEPG取得を選択すると直にEPG取得処理が始まります(手動取得モード)。

録画中でも時間が来ると空いているチューナーを使用してEPG取得を行います。
録画処理の方が優先されますので、EPG取得中でも録画を開始できます。
(EPG取得は残ったチューナーがある限り継続して行います。地上デジタル、BS/CSの
 どちらかのチューナが録画処理で埋まった場合は、埋まった方の処理を中止します。)

EPG取得時刻は設定ファイルを編集する事で変更可能です(詳細は後述)。


・ 予約録画について

録画処理は4つのチューナーを自動的に割り当てて行います。チューナーに空きが無い
場合は予約録画はキャンセルされます。

※ チューナーが空いた後で途中から録画処理を開始する機能はありません。
※ プログラムの起動が予約時刻を過ぎてしまっていた場合、その番組を途中から録画
   する機能もありません。

プログラムは設定の番組開始前の前方録画マージン+30秒前から処理を開始します。
この開始時点でチューナーが使用可能かの判断を行います。PCの時刻と送られてくる
時刻データとを比較して2秒以上の差がある時は自動的に補正して録画を行います。
PCの時刻を更新する機能はありませんが、±10秒ぐらいの誤差であれば録画データの
先頭や末尾が切れること無く保存されると思います。

※ 録画されるデータには全てのサービスが入った状態です。サービス指定をチェック
   して録画した場合は、PAT, CAT, NIT, SDT, EMMと指定サービスのPMT, PCR, ECM, 
   映像や音声、データの各ストリームのみが保存され、それ以外は破棄されます。
※ 時間指定録画では時刻データによる自動補正は働きません。
※ 番組指定と時間指定の両方で同じ番組を録画した場合、ファイル名が重複しますが
   後で作成された物には拡張子の前に(数字)が付きます。例:なるほどＴＶ(1).ts

片方のチューナーが録画処理中で、もう片方のチューナーが同一チャンネルの連続した
番組の録画を行う場合、録画されるデータは欠損無く保存されます。
(二つの番組を結合するとドロップ無しで続いたデータとなります。)
違うチャンネルの時間的に連続した番組の場合は録画処理が開始された時点で前番組の
録画は終了します。(つまり、前方録画マージン+30秒前に終了。)

開始時間になっても指定の番組が始まらない時は自動的にそのチャンネルのEPG情報を
再取得し、予約録画開始時刻を更新します。
(EPG情報に指定の番組が見つからない場合は更新せずに予約自体をキャンセルします。)

※ イベントリレーを行うには後述の上級者向け情報を参照して下さい。


・ 番組表について

メニューの番組表表示選択で表示するチャンネルを選択する事ができます。
(CSはチャンネル数が多いので全部表示するには時間が掛かります。)

番組を左クリックする事で予約または即録を行う事ができます。
CTRLキーを押しながらの左クリックではサービス指定での予約・即録になります。
番組を右クリックするとポップアップメニューが表示され、予約の取り消しや番組名を
自動録画登録の検索キーワードとして登録する事ができます。

チャンネル名をダブルクリックするとそのチャンネルの1週間番組表に切り替わります。
日別表示に戻るボタンを押すと元の表示に戻ります。
(一旦、番組表を閉じて再度表示しても、同じく日別表示に戻ります。)
チャンネル名の右クリックで開くポップアップメニューより「このチャンネルのEPGを
今すぐ取得」を実行する事ができます。これは通常のEPG取得処理をそのチャンネルに
限り行う事ができます。


・ 番組検索について

EPG情報より番組を検索することができます。
検索キーワードに入力された半角英数カナは全角に自動変換されます。([S]などの特殊
文字は0.3.8.0から全角へ自動変換されません。)
検索結果一覧に表示された番組を選択し、選択中の番組を予約ボタンを押すと録画予約
する事ができます。
キーワードは半角スペースで区切る事で複数設定する事ができます。キーワードの頭に
半角のマイナスを付けると除外ワードになります。
タイトル以外も含むをチェックして検索するとタイトル以外の番組情報からもキーワー
ドを検索します。但し、除外ワードはタイトルからのみ検索します。


・ 録画予約一覧

一覧リストで予約を選択して右クリックするとポップアップメニューが表示されます。
太字のメニューはダブルクリックでも同じ動作になります。

状態が×になっている予約は、チューナーの空きが無く録画に失敗する恐れがあります。
状態が？になっている予約は、番組データに予約の番組が見つからないものです。
(その番組が放送中止になった可能性があります。時間指定予約は含まれません。)

時間指定で録画追加ボタンを押すと時間指定録画の設定ダイアログが開き、時間指定に
録画予約を追加することができます(毎週予約可能)。
番組指定による(時間指定でない)予約はEPG取得後に開始時刻の更新を自動で行います。


・ 自動検索予約一覧

一覧リストで予約を選択して右クリックするとポップアップメニューが表示されます。
太字のメニューはダブルクリックでも同じ動作になります。
新規追加ボタンで新しい自動検索予約キーワードを追加する事ができます。
自動検索で予約に登録されるタイミングは、自動検索予約編集で登録した時とEPG取得
完了時です。


・ 強制停止について

録画処理中のチューナーを停止し解放します(確認ダイアログが出ます)。
特に理由がない限り使用する事は無いと思います。


・ 録画終了時処理

録画処理およびEPG取得処理が終了し、全チューナーが解放された際に行う処理を
選択します。設定ダイアログで行う処理を抑制する(次の予約開始までの)マージン
時間を設定する事ができます。


・ タスクトレイ通知

チェックを外すとタスクトレイに現れる吹き出しを抑制することができます。
吹き出し自体を左クリックしても同様にチェックが外れます。
(チェックを外さずに消すには×ボタンをクリック)


・ ECM処理について

地上デジタルとBSは送られてきたPMTに属するすべてのPIDで暗号の解除を行いますが、
CSに関しては指定したチャンネル(サービス)のストリームのみ解除を行います。
カードを録画中に抜き差しした場合、抜いていた時間は暗号の解除は行えませんが、
再度差した後は暗号の解除を再開します。


・ EMM処理について

グループIDには対応していません。よって、業務用のカードは使えないと思われます。
基本的に自IDのEMM情報は全てカードに送信しますが、1回の録画処理で1回のみとして
います。(送る回数を少なくした方が良いかもとの判断です。)


・ 2枚差しについて

ptTimer.exeはPTを1枚のみ制御します。よって、2枚目のPTを使うにはもう一つ
ptTimer.exeを起動しなければなりません。2枚目のPTを使うには起動時に -2
オプションを付けて実行します。
(この時、作成されるファイルはptTimer-2.db, ptTimer-2.ini, channel-2.txt,
 record-2.logの4つとなります。)

※ ptTimer.exeで使用するPTの順番はPCIスロットの位置に依存します。
   今まで使用していたPTがオプション無し起動のptTimer.exeで使用できるとは
   限りませんので注意して下さい。
※ 番組データ、予約データを共通で利用する事はできません。各々のptTimer.exeで
   設定する必要があります。
※ 録画/EPG取得終了時処理は、もう一方のptTimer.exeがデバイス使用中・録画中の
   場合、キャンセルされます。
※ 試してませんが -3 とかも一応通ります。


・ 免責とライセンス

このプログラムを使用して生じたいかなる損害も当方は一切責任を負いません。
録画がうまく実行されない場合でも当方は一切責任を負いません。
EITデータから番組情報を取得している部分において、文字領域の初期化に関して
不明瞭の部分がある為、場合によっては文字化けが発生する可能性があります。

※ 古いPCや遅いCPUで場合、他のプログラムの影響などによって録画ファイルに
   エラーやドロップを生じることがあります。

このプログラムはライブラリとしてSQLite(3.6.22)を静的にリンクしています。

プログラムの配布は無償に限り自由に行えます。有償での配布(雑誌への掲載含む)は
禁止します。特にオークション等でPT1/PT2を販売(転売)する際に当ソフトウェアを
添付する行為の一切を固く禁じます。

ptTimer.exeに関してはGPLに感染しない様に、TSパーサーからGUI部分に至るまで
参考資料を元に一から作成しました。故にソースコードは公開しません。
(SmartCard処理に関しては茂木氏のB25ソースコードを参考にさせて頂きました。)
BonDriver_ptmr.dllに関しては凡ドライバインターフェース雛形のヘッダファイルを
流用してますのでGPLが適応されるか判断できません。
(ヘッダのみの流用はGPL適応外だったと思いますが。)


・ BonDriver_ptmr.dllについて

ptTimer.exeでの予約録画に影響を与えずにTVTestを利用する為に作成しました。
よって、TVTest以外での動作テストは行っていません。
PCへの負荷をそれなりに強いますので、遅いCPUやシングルコアのCPUでは録画処理に
支障をきたすかも知れません。

※ BonDriver_ptmr.dllに送られるデータは内部のTSパーサーを通してません。
   TVTest側でスマートカードなどによるスクランブル解除処理が必要です。

TVTestで視聴中に録画処理が始まった場合、録画処理に使用しているチューナーの
チャンネル変更ができなくなります(視聴はS1/T1での使用をお薦めします)。

EPG取得はTVTestで視聴に使用しているチューナーを使わずに処理を開始します。
TVTestで視聴していたチューナー以外はEPG取得中にチャンネル変更できません。
(EPG取得処理に合わせてチャンネルは自動的に変更されます。)

※ サスペンド復帰処理の関係上、全チューナー使用後はPTの解放を行います。
   その為、解放中は他のプログラムでPTを使用する事が可能です。
   逆に、他のプログラムでPTを使用中はptTimer.exeの処理で使用できません。
   EPG取得や録画処理などはエラーとなります。

※ 2枚目(-2オプション付きで起動)のptTimerを使用するにはdllのファイル名を
   BonDriver_ptmr-2.dll に変更する事で可能となります。(0.1.2.0以降)


・ 参考資料

インプレスR&D 改訂版デジタル放送教科書上
アスキー出版局 ポイント図解式最新MPEG教科書
ARIB STD-B10「デジタル放送に使用する番組配列情報」標準規格
ARIB STD-B25「デジタル放送におけるアクセス制御方式」標準規格
ARIB TR-B14 「地上デジタルテレビジョン放送運用規定」
ARIB TR-B15 「BS/広帯域CSデジタル放送運用規定」
総務省告示平15第37号
茂木氏作 ARIB STD-B25 仕様確認テストプログラムソースコード
アースソフト社製 PT-Windows-Sampleソースコード


・ 履歴

0.3.13.0 : SQLITEのLIKEを独自実装に変更
           時間指定録画のサービス指定がうまく動作してなかったのを修正
           録画時に情報テキストファイルを出力しない設定を追加(上級者向け
           情報のNORECINFOFILEを参照)
           番組表クリック時の録画予約で指定サービス録画をデフォルトに設定
           できる様にした(上級者向け情報のDEFAULTSELECTEDを参照)
           サスペンド/休止/シャットダウン前のキャンセル用プログレスバーの
           タイムアウト時間を設定に追加(上級者向け情報のPROGRESSTIMEOUTを
           参照)
           ポップアップメニューの録画強制停止の各チャンネル部分で録画中は
           ツールチップで番組情報を表示するようにした
           番組表で放送が終了した番組の背景を暗くするようにした
0.3.12.0 : 番組表の表示位置保存で保存されない場合があったのを修正
           FILENAMEFORMATで\が使える様に録画ファイルを作成する際はできる
           だけ無いフォルダを作成する様に改良
           番組表を表示してない場合でも一部更新処理を行っていたのを抑制
0.3.11.0 : 設定ダイアログでBS/CSアンテナへの電源給電を設定できる様に改良
           起動時にプロセスのプライオリティを設定しない機能を追加
           EPG取得処理を少々変更し、それに合わせてBonDriverの処理も変更
           PT1/PT2の2枚目を使用できるオプションを追加
           番組表の表示位置を保存する機能を追加
           その他、GUIの動作を少々変更
0.3.10.0 : スマートカードリーダーにBCAS以外を差すとハングする不具合を修正
           別スレッドでスマートカード脱着を監視する様にし、録画スレッドへ
           影響を与えないように修正(装着時のみスクランブル解除)
0.3.9.1  : リスト表示の日付での並び替えで12月→01月となる様に修正
0.3.9.0  : セキュリティ対策からSDK_EARTHSOFT_PT1_PT2.dllの読込み先を
           Windowsのシステムディレクトリからに限定するよう修正
           デバイスの使用時(録画時含む)に付属のBonDriverから接続できなく
           なっていたのを修正(BonDriverを0.1.1.1に更新)
           同様にBonDriverで録画時に使用しているデバイスへ変更できない
           不具合を修正
           番組表の画面周りを設定できるダイアログを新設(変更項目も追加)
           EPGの取得状況に合わせて番組表を自動更新する様に改良
           番組表から1チャンネルだけEPGを取得更新する機能を追加(チャンネル
           名を右クリックから表示されるポップアップメニューより)
           自動検索予約でタイトル以外でも検索できる様に改良
           0.3.8.0で追加した除外条件をタイトル以外にも拡張(チェック時のみ)
           番組検索・自動検索予約で番組表表示で選択していないチャンネルは
           除外する様に変更(上級者向け情報のFINDCHOICEONLYを参照)
0.3.8.0  : 録画・準備中はES_AWAYMODE_REQUIREDを設定する様に修正(Vista以降)
           録画・準備中にシャットダウンをキャンセルできる様に修正(〃)
           録画・準備中はシャットダウンをキャンセルする様に修正(XP)
           TvTestでのチャンネルスキャン時に出てた不具合を修正
           検索条件(自動含む)に除外ワードを追加できる様にした(タイトルのみ)
           番組表での番組情報のデフォルトフォントを変更(iniでの変更も可)
           (上級者向け情報のEPGFONTNAME, EPGTITLEBOLD, EPGTIPFONTNAMEを参照)
0.3.7.0  : 番組表でマルチ編成時の文字の位置を右に1ドットずらした
           イベントリレーに対応(上級者向け情報のEVENTRELAYENABLEを参照)
           EIT情報の現番組情報で継続時間が不定の場合に録画が止まら
           ない場合があったのを次番組情報からの情報で止まる様に修正
           同時に番組が延長された場合はそのチャンネルのEPG情報のみを
           再取得する様にした
           CSの番組表に抜けできる場合があったのでEPG取得処理を改良
           番組検索でタイトル以外でも検索できる様にした
           (自動検索予約でのタイトル以外対応は無理っぽいorz)
0.3.6.0  : 自動検索予約編集で一部半角→全角変換処理が抜けていたのを修正
           番組検索、録画予約一覧、自動検索予約一覧、番組表表示選択の
           ダイアログの大きさを変更できる様にした(但し、縦方向のみ)
           これに伴い、番組検索の検索件数を最大200件にまで拡大
           番組検索、録画予約一覧、自動検索予約一覧、自動検索予約編集の
           ダイアログにあるリストビューをソート表示できる様にした
0.3.5.0  : 番組表に表示できる文字の種類を少し増やした
           全録画終了時にタスクトレイ通知を消す様に変更
           タスクトレイにアイコンを登録するタイミングを変更
0.3.4.0  : 追っ掛け再生が出来る様に録画時の共有モードを変更
           録画ファイルのファイル命名規則を少し拡張
0.3.3.0  : 番組表で表示が崩れるのを修正
           メニューの録画強制終了に番組タイトルを表示(省略の長さ変更可)
           その他、細かな修正
0.3.2.0  : チャンネルスキャンの終了判定方法を変更
           (これで異常終了しなくなったと思います)
           番組表表示のカスタマイズをptTimer.iniから行えるようにした
0.3.1.1  : タイマーの処理の桁溢れで2010/2/24以降の予約処理に問題があった
           のを修正
0.3.1.0  : 初期設定を保存した時、EPGを自動取得しない状態になってしまうを
           修正(要ptTimer.ini内の「EPGTIME=」(=の後が空)を削除)
           地デジ難視対策放送のEPG取得・番組表表示対応
           但し、1チャンネル4サービス表示するのは辛いので、BSでも番組表で
           サービス毎に表示できる様にした(ついでに地デジもサービス毎可に)
           チャンネルスキャンをマルチスレッド化し負荷を分散する様にした
           接続エラー回避用にBonDriver_ptmr.dllで接続リトライする様にした
0.3.0.0  : 公開版
0.2.x.x  : 非公開


・ 上級者向け情報

設定ダイアログにある項目以外にもptTimer.iniで設定できる項目があります。
※ ptTimer.iniの直接編集を行うとエラーが発生する可能性がありますので、
   注意が必要です。また、ptTimer.iniはプログラム起動時にのみ、読込みを
   行いますので、設定変更を反映する為にはプログラムの再起動が必要です。

SETHIGHPRIORITY=(0か1の2値)
	起動時にプロセスをHIGH_PRIORITY_CLASSにするかどうかの設定
	0=設定しない、1=設定する(デフォルト)

LNBPOWER=(数値)
	BS/CSアンテナへの電源供給を設定
	0=供給しない
	1=供給する(デフォルト)

EPGTIME=(時刻値、複数可)
	EPG取得を自動で行う時刻を設定
	hh:mmの形式で区切りを , で複数指定が可能(デフォルト=00:00,12:00)
	※なにも書かれてない場合はEPGの取得を行いません。

AUTOPOWERMODE=(0か1の2値)
	スタンバイ・休止状態から復帰した時に録画終了時処理を自動的に変更
	0=無効(デフォルト)、1=有効
	復帰予定時刻の前に復帰した場合：「何もしない」に変更します。
	復帰予定時刻の後に復帰した場合：15秒以内「スタンバイ」、
					15秒以上「休止状態」に変更します。

EPGGETMODE=(数値)
	EPG取得の方法を指定
	0=BSとCSの取得は各チャンネル毎に行う
	1=BSの取得は各チャンネル毎に行い、CSはCS1/CS2の2チャンネルで行う
	2=BSとCSの取得はBS/CS1/CS2の3チャンネルで行う(デフォルト)
	※ 1,2で取得に使用するチャンネルはchannel.txtでより上にある物です。
	※ 地デジ難視対策放送は他のBSとは別に取得します。

EPGDISPMODE=(数値)
	番組表での表示方法を指定
	0=CSのみサービス毎で、BSと地デジはチャンネル毎に表示(デフォルト)
	1=CSとBSをサービス毎で、地デジのみチャンネル毎に表示
	2=地デジ、BSとCSすべてをサービス毎で表示
	※ サービス毎で表示にするとマルチ編成でない時間帯の番組は表示され
           ませんので副サービス側は歯抜けの様な表示になります。

EVENTRELAYENABLE=(数値)
        録画中の番組情報にイベントリレーが含まれていた場合、そのイベントを
        録画予約に追加するかどうかを指定
        0=イベントを録画予約に追加しない(デフォルト)
        1=イベントを録画予約に追加する

FILENAMEFORMAT=(文字列)
	録画ファイルのファイル命名規則を設定
	%Y:年4桁、%y:年2桁、%M:月2桁、%D:日2桁、%h:時2桁、%m:分2桁、%s:秒2桁
	%W:曜日(漢字1文字)、%w:曜日(アルファベット3文字)
	%F:番組タイトル
	%f:番組タイトルから[字]などの記号や先頭にある[無料]などの無料放送を
	   示す文字列をできるだけ取り除いた物
	%S:%fに加えてタイトル中の「」で囲われた文字列も取り除いた物
	%P:%Sに加えてタイトル中の＃数字や（数字）を取り除いた物
	%C:チャンネル名
	%T:チューナ名(S0,T0,S1,T1の何れか)
	※ 拡張子まで指定して下さい。(デフォルト=%Y%M%D-%h%m%s-%F.ts)

KEEPDISKFREE=(数値:単位GB)
	全チューナ使用後、保存ディレクトリにあるTSファイルを更新日時が
	古い物から自動削除し、指定した空き容量を保つ機能
	数値の単位はGBであり、0(デフォルト)を指定すると削除は行いません。
	※ 削除されるTSファイルはファイル名の先頭8つが数字であり読み取り
	   専用や隠しファイル、システム属性が付いていない物です。
	※ FILENAMEFORMATで\を使ってフォルダを作りその下に作成されたものは
	   削除対象から除外されます。

PREPAREMARGIN=(数値)
	録画処理を開始する前方録画マージン＋αの時間を秒数で指定
	余り短くすると録画処理に支障をきたします。(デフォルト=30)

FINDCHOICEONLY=(0か1の2値)
	自動検索予約(番組検索も含む)で番組表表示選択にて選択されていない
	チャンネルは除外するかどうかの設定(デフォルトは1)
	1=除外する、0=除外しない

TIMEZONECOLOR1=(RGB16進数)
     |
TIMEZONECOLOR4=(RGB16進数)
	番組表で時間帯の背景色を設定
	1=5〜10時、2=11〜16時、3=17〜22時、4=23〜4時

GENRECOLOR01=(RGB16進数)
     |
GENRECOLOR16=(RGB16進数)
	番組表で表示される番組の背景色を設定
	BBGGRRの形で指定(どのジャンルかはptTimer.ini内コメントを参照)

EPGTITLEFONTNAME=(フォント名)
	番組表の番組情報でのタイトル部分で使われるフォントの名前(デフォルトは"MS PGothic")

EPGTITLEFONTSIZE=(数値)
	番組表の番組情報でのタイトル部分で使われるフォントの大きさ(デフォルトは12)

EPGTITLEFONTCOLOR=(RGB16進数)
	番組表の番組情報でのタイトル部分で使われるフォントの色(デフォルトは0)

EPGTITLEBOLD=(数値)
	番組表の番組情報でのタイトル部分をボールド表示にするかを指定(デフォルトは0)

EPGFONTNAME=(フォント名)
	番組表の番組情報で使われるフォントの名前(デフォルトは"MS PGothic")
	※ 0.3.7.0以前と同じにするにはptTimer.iniに以下を追加(左側のタブは除去)
	EPGFONTNAME="MS Gothic"

EPGFONTSIZE=(数値)
	番組表の番組情報で使われるフォントの大きさ(デフォルトは10)

EPGFONTCOLOR=(RGB16進数)
	番組表の番組情報で使われるフォントの色(デフォルトは0)

EPGCHANFONTNAME=(フォント名)
	番組表のチャンネル表示で使われるフォントの名前(デフォルトは"MS Gothic")

EPGCHANFONTSIZE=(数値)
	番組表のチャンネル表示で使われるフォントの大きさ(デフォルトは12)

EPGCHANFONTCOLOR=(RGB16進数)
	番組表のチャンネル表示で使われるフォントの色(デフォルトは0)

EPGCHANWIDTH=(数値)
	番組表のチャンネル毎の幅をドット単位で設定(デフォルトは120)

EPGCHANHEIGHT=(数値)
	番組表のチャンネル表示の高さをドット単位で設定(デフォルトは32)

EPGTIMEFONTSIZE=(数値)
	番組表の時間帯表示で使われるフォントの大きさ(デフォルトは10)

EPGTIMEFONTCOLOR=(RGB16進数)
	番組表の時間帯表示で使われるフォントの色(デフォルトは0)

EPGTIMEWIDTH=(数値)
	番組表の時間帯表示の幅をドット単位で設定(デフォルトは12)

EPGTIMEHEIGHT=(数値)
	番組表の時間を表わす単位を設定
	1分に相当する値をドット単位で設定(デフォルトは2)

EPGTIPFONTNAME=(フォント名)
	番組表のツールチップで使われるフォントの名前(デフォルトは"MS PGothic")

EPGTIPFONTSIZE=(数値)
	番組表のツールチップで使われるフォントの大きさ(デフォルトは14)

EPGTIPWIDTH=(数値)
	番組表のツールチップの幅をドット単位で設定(デフォルトは260)

STOPTITLENGTH=(数値)
	メニューの録画強制終了で表示するタイトルの最大長を設定(デフォルトは40)

INITTIPINFO=(0か1の2値)
	起動時に設定されるタスクトレイ通知の状態(デフォルトは1)
	1=チェックした状態、0=チェックして無い状態

RESUMEEPGPOS=(0か1の2値)
	番組表の位置を保存するかどうかの設定(デフォルトは0)
	0=保存しない、1=保存する
	※ 保存するに設定すると ptTimer.pos というファイルが作成されます

NORECINFOFILE=(0か1の2値)
	録画終了時に録画番組情報をテキストで出力するかどうかの設定(デフォルトは0)
	0=出力しない、1=出力する

DEFAULTSELECTED=(0か1の2値)
	番組表にて番組をクリックした時の動作で「この番組を予約(指定サービス)」を
	デフォルトにするかどうか(デフォルトは0)
	0=全サービスをデフォルトにする、1=指定サービスをデフォルトにする

PROGRESSTIMEOUT=(数値)
	サスペンド/休止/シャットダウンのキャンセル用タイムアウト時間を秒数で設定(デフォルトは10)

