===== ptTimer での良くある質問とその回答集 =====

Q 予約した番組と違う番組が録画されている
Q 録画TSを再生するとワンセグが再生される
Q 録画TSを再生すると解像度の荒いものが再生される
A ptTimer で録画されたファイルは TS(Transport Stream)ファイルとなっており、
  このファイルには複数のサービスが一つのファイルとなって保存されています。
  ワンセグ、衛星の降雨対応放送、CS(e2)の他のサービスも同じファイル内に保存
  されているものです。
  目的のものを再生するには、TsSplitterなどのTSファイルから指定のサービスを
  抜き出すソフトウェアを使用して下さい。
  また、録画予約する時に「サービス指定」を選択しておくと、ワンセグなど他の
  サービスを最初から含まない形で録画する事ができます。


Q 番組表をクリックして録画予約する時にサービス指定をデフォルトにしたい
A ptTimer.ini 内の DEFAULTSELECTED=0 を DEFAULTSELECTED=1 に変更して保存後、
  ptTimer を再起動して下さい。
  DEFAULTSELECTED=0 がない場合はファイルの最後などに DEFAULTSELECTED=1 を
  追加して下さい。


Q 何故、DEFAULTSELECTED=1 ではなく、DEFAULTSELECTED=0 が初期値？
A 他の録画ソフトもそうであるのと、DEFAULTSELECTED=1 では特定のサービスに
  依存しないEPGデータなどの情報も録画されないので DEFAULTSELECTED=0 が
  初期状態となっています。


Q TvTest で見ている時に ptTimer の録画が始まると「デバイスのオープンに
  失敗しました」というエラーが出て、録画ができない
A TvTest で使用する BonDriver は BonDriver_ptmr.dll を使用して下さい。
  BonDriver_ptmr.dll 以外の PT 用 BonDriver では質問の様なエラーが出て
  録画できなくなります。


Q BonDriver_ptmr.dll を使用して TvTest を起動すると「BonDriverの初期化が
  できません。」「チューナを開けません。」というエラーが出る
A ptTimer.exe は起動済みですか？
  BonDriver_ptmr.dll は ptTimer.exe が起動していないと使用できません。


Q TvTest で使用中のデバイス(T0やS0)を避けて ptTimer 側で録画できないか
A ptTimer は録画する為のプログラムとして作成しました。
  TvTest で見る為の機能はおまけという位置付けですのでご了承下さい。


Q 番組毎にサスペンドや休止ができる様にして欲しい
Q EPG取得と録画で終了時処理を分けて欲しい
A 番組毎やEPGと録画を分けて処理するのは、内部処理的にかなり難しいです。
  ptTimer.ini に AUTOPOWERMODE=1 を指定して使用する事を検討して下さい。
  このモードは市販レコーダの動作を模して作成しました。
  つまり電源が入っている時に録画が始まったら録画が終わっても、そのまま
  なにもしない。電源が入っていない時は録画が終わったら元の状態に戻すと
  いう動作です。
 録画中にメニューの「録画/EPG取得終了時」で「スタンバイ」や「休止状態」を
 選んで電源が入っていない状態になってもこの動作は引き継がれます。
 (電源が入っていない=「スタンバイ」または「休止状態」という意味です。PCを
 シャットダウンしてしまった場合は自動復帰自体ができません。)


Q 自動検索予約の項目を一時的に無効にできる様にして欲しい
A データベースのテーブル構成的に難しいです。
  対象項目の「ジャンル」を「予備」に設定すれば検索される番組が無くなると
  思いますので、この方法でお願いします。


Q 自動検索予約で予約された番組を削除してもいつの間にか復活している
A EPG取得後に自動検索予約の再登録を毎回行っています。
  予約登録された番組を録画したくない場合は、録画予約一覧で右クリックして
  開くメニューより「この予約の無効化」を選んで無効化状態にして下さい。
  ※ 無効化は ptTimer 0.4.0.0 からの機能です。


Q 録画した番組の頭やお尻が切れている
A PC の時計が正しい時刻に設定されていますか？
  ptTimer という名前からも分かる通り、ptTimer の肝は PC のタイマーです。
  PC の時計が合ってなければタイマーも正しく機能しません。


Q ptTimer のバージョンアップ方法が分からない
A 動作中の ptTimer を終了し、新しい ptTimer.exe を既存のに上書きして下さい。
  新しいバージョンに上書きしても設定ファイルなどは互換性を考慮して動作する
  様に作成していますので、readme.txt で特に書かれていない限りは、ptTimer.exe
  のみの上書きでバージョンアップ作業は終了です。


Q 2枚目用の ptTimer を起動する方法が良く分からない
A ptTimer.exe を右クリックし、ショートカットを作成します。
  そのショートカットを更に右クリックし、プロパティを選びプロパティを表示
  します。
  リンク先の入力欄にある「ptTimer.exe」の後ろに「 -2」(-の前にスペースが
  入る)を追加します。
  ショートカットを適当な名前に変更して、デスクトップとかにコピーして終了。
  ※ スタートアップにコピーするとログイン後に自動起動させる事もできます。


Q BonCasProxy(BonCasServer)を使用したい
A ptTimer の内部実装制限上、BonCasProxy は使用できません。
  ptTimer.ini に USEBONCASSERVER を設定する形で BonCasServer へ直接接続
  する形で使用して下さい。
  ※ 以前、試しに BonCasProxy 対応してみましたが 3 チャンネル以上の同時
     録画で BonCasServer との接続が頻繁に切れる状況に陥りました。
     故に直接 BonCasServer へ接続する形での対応になりました。


Q 番組表が見づらい
A 番組表画面設定で使用しているフォントを「Meiryo UI」や「メイリオ」に変更
  すると見やすくなるかもしれません。
  例：
   番組タイトル : フォント名「Meiryo UI」 大きさ「16」
   番組情報     : フォント名「Meiryo UI」 大きさ「13」
   ツールチップ : フォント名「メイリオ」 大きさ「18」


Q サービス指定で録画したファイルに番組情報を追加したい
Q サービス指定で録画したファイルに必要なパケットが無いので使えない
A ptTimer.iniのADDPIDSELECTEDに必要なパケットのPIDを記述してみてください。
  例：ts2pts用にEITとTOTとBITを追加する
  ADDPIDSELECTED=0012,0014,0024


