---------- tstool.exe の使い方 ----------

このアプリ(tstool.exe)は
録画されたTSファイルのパケット構成やドロップやエラー、未解除数を確認したり、
PCのスマートカードリーダーに刺さっているカードの状態や番号を表示できます。


・ 使い方

TSファイルは「参照」ボタンでファイル名を直接指定する他、TSファイルをドラッ
グ＆ドロップしたり、起動時に引数として渡す事で指定できます。

TSファイルを認識すると、下のリスト部分にTSパケットの構成がリスト形式で表示
され、それぞれのパケットのドロップ数(d)、エラー数(e)、スクランブル未解除数
が表示されます。
但し、その情報はTSファイルの最初の方だけ、スキャンして得られたものですので
ファイルの終わりまで調べる時は、「最後までスキャン」ボタンを押してファイル
のスキャンが終わるまでお待ち下さい。

このスキャン中に刺さっているカード宛のEMMデータを検索した場合、そのデータを
プログラム内に一時的に保存します。スキャン終了後、「EMM送信ボタン」が有効と
なり刺さっているカードへEMMデータを送信できます。

TSファイルに未解除部分があり、解除を行いたい場合は「スクランブル解除ボタン」
を押して保存先のフォルダを指定して下さい。
(ファイル名の指定は出来ません。ファイル名は「TSファイル名」と同じ物となり、
既に同じファイル名が存在する場合は拡張子の前に(数字)を付けて保存します。)
未解除部分の解除を行う以外の処理は入っていません。

「カードID」にはカードが刺さっている場合はそのカードの番号(カード表面に書か
れているもの)を表示します。カードが刺さっている事を認識できない場合には、
「なし」と表示されます。カードの番号が表示されている時はマウスオーバーする
事で通電制御情報がツールチップで表示されます。


・ 履歴

0.0.0.2 : 録画中のTSファイルのスクランブル解除が行えなかったのを修正
0.0.0.1 : 初公開版

